|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| his服务器 | Gold 6326 16C以上，512GB以上内存，960GB 以上热插拔固态硬盘，原厂5年保修以上 | 3套 |
| pacs服务器 |  Gold 6326 16C以上，512GB以上内存，960GB 以上热插拔固态硬盘，原厂5年保修以上 | 4套 |
| 超融合 | Gold 6342 24C以上，512GB以上内存，Optane P5800X 800GB以上，P5600以上热插拔固态硬盘，原厂5年保修以上 | 8套 |
| HIS存储 | 2个存储控制器以上，可用空间大于16TB，全闪盘，原厂5年保修以上 | 2套 |
| PACS分布式存储 | 4个分布式节点以上，总共提供240TB裸容量以上，原厂5年保修以上 | 1套 |
| 管理交换机 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口以上，6个万兆SFP+口以上，原厂5年保修以上 | 1套 |
| 服务器汇聚交换机 | 48个1/10GE SFP+光接口以上，2个QSFP+光接口以上，原厂5年保修以上 | 4套 |
| 光纤交换机 | 配置并激活16端口32Gb/s FC端口以上,原厂五年报修 | 2套 |
| vCenter &一年升级服务 | 标准版 | 1套 |
| VSphere &一年升级服务 | 企业增强版 | 2套 |
| VSAN&一年支持服务 | 高级版 | 2套 |
| 光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 70套 |
| 堆叠线 | 40G QSFP+ 1M以上电缆 | 4套 |
| 整个项目实施，光纤等配件1批及数据迁移，原配套设备搬迁 | 包含HIS,EMR,LIS,PACS等数据迁移，及HIS和EMR合库，虚拟机迁移，安全设备及配套服务器和网络设备搬迁 | 1批 |