**服务地点：**绍兴市上虞区中医医院梁湖新院区（不包括二期）和曹娥老院区所有门急诊大楼、住院大楼、医技楼、行政楼、集体宿舍、食堂等及配套建筑设施，包含各病区病房、配电间、公共区域、室外等

**服务面积：**建筑面积95161m2+35561m2

## **服务方案：**自行填写，包括故障相应时间、维修周期、维护保养周期、自主管理平台信息上传、配合上级检查等。

**消防配件报价：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **消防配件** | | | | |
| 序号 | 名称 | 代号 | 最高限价  （元/件） | 报价 |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **一、火灾报警系统** | | |  |  |  | | | 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | **60.00** |  | | | 2 | 点型感温火灾探测器（A2S） | JTW-ZDM-LD3300EN/C | **60.00** |  | | | 3 | 编码通用底座 | LD10EN | **5.00** |  | | | 4 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | **60.00** |  | | | 5 | 消火栓按钮 | LD2004EN | **60.00** |  | | | 6 | 手报底座 | LD20-EN | **5.00** |  | | | 7 | 输入模块 | LD4400ED-1 | **60.00** |  | | | 8 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | **75.00** |  | | | 9 | 输出模块 | LD6804ED | **75.00** |  | | | 10 | 总线短路保护器 | LD3600ET | **50.00** |  | | | 11 | 模块底座 | LD60（ED) | **8.00** |  | | | 12 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | **80.00** |  | | | 13 | 声光警报器底座 | LD11EN | **8.00** |  | | | 14 | 火灾显示盘 | LD128EN（D） | **330.00** |  | | | 15 | 消防吸顶音箱 | YXX3-01 | **50.00** |  | | | 16 | 消防电话分机 | HY5716B | **200.00** |  | | | 17 | 总线设备编址器 | LD128EN-101 | **200.00** |  | | | 18 | 火灾报警控制器 | LD128E2-T-3584C | **23000.00** |  | | | 19 | 联动控制盘 | LD9203EN-32T | **2000.00** |  | | | 20 | 区域控制盘 | YJG4590 总线 2 | **1100.00** |  | | | 21 | 功率放大器 | YJG4650A | **3100.00** |  | | | 22 | 功率放大器 | YJG4351A | **2400.00** |  | | | 23 | 消防电话总机 | HY5711B | **2000.00** |  | | | 24 | 联动电源 | LD5804EN | **2000.00** |  | | | 25 | 电池 | 12V38Ah | **2000.00** |  | | | 26 | 通讯转换卡 | LD6908A | **600.00** |  | | | 27 | 消防控制室图形显示装置（标配版） | LD6901(Linux版) | **11500.00** |  | | | 28 | 标准机柜 | LD5900EL（B） | **1500.00** |  | | | 29 | 回路板 |  | **315000.00** |  | | | 30 | 多线板 |  | **2000.00** |  | | |  | **小计金额** |  |  |  | | | **二、消防设备电源监控系统** | | |  |  | | | 1 | 消防设备电源监控器 | LD-DJ108-192C | **6500.00** |  | | | 2 | 三相四线双电压单电流信号传感器 | LD-DJ6233 | **610.00** |  | | |  | **小计金额** |  |  |  | | | **三、电气火灾监控系统** | | |  |  | | | 1 | 电气火灾监控设备 | LD-DQ108-256C | **4600.00** |  | | | 2 | 组合式电气火灾监控探测器 | LDT9007EN | **350.00** |  | | | 3 | 剩余电流互感器 | CTZ5-080 | **150.00** |  | | | 4 | 剩余电流互感器 | HCT210X36-1 | **430.00** |  | | |  | **小计金额** |  |  |  | | | **四、防火门监控系统** | | |  |  | | | 1 | 防火门监控器 | LD-FM108-200C(2021)(含总线盘) | **6000** |  | | | 2 | 常闭模块 | LD-FM6122（单门） | **110** |  | | | 3 | 常闭模块 | LD-FM6122（双门） | **130** |  | | | 4 | 一体式电动闭门器 | LD-FM6121（65KG） | **420** |  | | | | | | |
| 配件总价 | | 大写：　　　　 元  （小写：　　　　　） | | |
| **报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含服务、运输、税金、保修等一切税金和费用）。** | | | | |